假設狗狗肉s1 驅動輪為後輪

後輪規格：110/60-12 (49L)

輪胎外直徑：110mm\*60%\*2+12in = 132+304.8=436.8mm

輪胎外周長：1372.25mm

最大功率的馬達轉速：7200watt@5000rpm

設置安全速度上限：95km/h = 1583333.33mm/min = 1153.83圈/min

= 26388.88mm/s = 輪胎轉19.23圈/s

1153.83rpm : 5000rpm = 1:4.333